

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ**

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 41/41 тел.: (845-2) 39-22-71, факс(845-2) 73-46-13, sartrud@yandex.ru

[www.trudsaratov.ru](http://www.trudsaratov.ru) ОКПО47774909; ОГРН 1036405003744; ИНН 6450037940; КПП 645001001

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Руководителю предприятия** |
| **На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Информационное письмо**

Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» доводит до Вашего сведения, что завершено расследование несчастного случая, произошедшего со слесарем по обслуживанию буровых.

При проведении работ по смазке шестерней редуктора крана слесарь получил травму, квалифицированную как «тяжелая». Стаж работы пострадавшего в организации менее 1 года, возраст 32 года.

В начале смены пострадавший получил задание провести центровку подъемного сооружения (фиксация крана, проверка работы балки стрелы).

 При выполнении работ выяснилось, что произошла поломка пульта управления. Для устранения неполадки был приглашен электрик. Мастер о поломке не был извещен, так как его информирование при данном виде ремонта не предусмотрено. Осмотр оборудования электриком проводился при наличии напряжение в сети. Слесарь принял самостоятельное решение, одновременно с работой электрика, провести смазку редуктора без использования предназначенных для этого приспособлений и отключения напряжения. Данный вид работ, согласно должностной инструкции слесаря по обслуживанию буровых, должен производиться после отключения оборудования и принятия мер, предотвращающих его случайное включение. Во время проводимых работ произошло самопроизвольное включение оборудования, и рука слесаря была затянута между шестернями редуктора, в результате чего произошла травматическая ампутация пальцев правой руки.

Комиссией в ходе расследования было установлено:

- отсутствие контроля со стороны должностных лиц за безопасностью технологического процесса;

- мероприятия по снижению уровня производственных рисков при работе по центровке подъемного сооружения, его смазке и прочих работах, предусмотренных должностными обязанностями слесаря по обслуживанию буровых, не разработаны;

- грубая неосторожность со стороны пострадавшего, выразившаяся в проведении работ по смазке редуктора без проведения отключения напряжения в сети.

Во избежание получения травм работниками при проведении аналогичных видов работ рекомендуем Вам:

- провести идентификацию и оценку производственных рисков и разработать способы их минимизации;

- усилить контроль со стороны должностных лиц за соблюдением технологии работ и соблюдением безопасных приемов труда работниками;

- довести информацию о причинах несчастного случая до сведения работников организации.

О проведенных мероприятиях прошу проинформировать по факсу 39-22-82 или на адрес электронной почты upravleniepotrudu@yandex.ru.

**Заместитель начальника управления О.М. Седова**