

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ**

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 41/41 тел.: (845-2) 39-22-71, факс(845-2) 73-46-13, sartrud@yandex.ru

[www.trudsaratov.ru](http://www.trudsaratov.ru) ОКПО47774909; ОГРН 1036405003744; ИНН 6450037940; КПП 645001001

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **Руководителю предприятия** |
| **На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Информационное письмо**

Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» доводит до Вашего сведения, что завершено расследование группового несчастного случая, произошедшего со работниками подрядной организации, занимающимися ремонтными работами на территории ТЭЦ – 2, согласно ранее заключенному договору.

Бригада из 3-х человек, получив допуск у специалиста станции, осуществляла плановые работы по техническому обслуживанию подъемных сооружений на территории главного корпуса. После проведения работ на мостовом кране в турбинном отделении, бригада направилась в котельное отделение, для проведения диагностики, находящегося там крана.

При выполнении работ выяснилось, что произошла поломка пульта управления. Для устранения неполадки был приглашен электрик. Мастер о поломке не был извещен, так как его информирование при данном виде ремонта не предусмотрено. Осмотр оборудования электриком проводился при наличии напряжение в сети. Слесарь принял самостоятельное решение, одновременно с работой электрика, провести смазку редуктора без использования предназначенных для этого приспособлений и отключения напряжения. Данный вид работ, согласно должностной инструкции слесаря по обслуживанию буровых, должен производиться после отключения оборудования и принятия мер, предотвращающих его случайное включение. Во время проводимых работ произошло самопроизвольное включение оборудования, и рука слесаря была затянута между шестернями редуктора, в результате чего произошла травматическая ампутация пальцев правой руки.

Комиссией в ходе расследования было установлено:

- отсутствие контроля со стороны должностных лиц за безопасностью технологического процесса;

- мероприятия по снижению уровня производственных рисков при работе по центровке подъемного сооружения, его смазке и прочих работах, предусмотренных должностными обязанностями слесаря по обслуживанию буровых, не разработаны;

- грубая неосторожность со стороны пострадавшего, выразившаяся в проведении работ по смазке редуктора без проведения отключения напряжения в сети.

Во избежание получения травм работниками при проведении аналогичных видов работ рекомендуем Вам:

- провести идентификацию и оценку производственных рисков и разработать способы их минимизации;

- усилить контроль со стороны должностных лиц за соблюдением технологии работ и соблюдением безопасных приемов труда работниками;

- довести информацию о причинах несчастного случая до сведения работников организации.

О проведенных мероприятиях прошу проинформировать по факсу 39-22-82 или на адрес электронной почты upravleniepotrudu@yandex.ru.

**Заместитель начальника управления О.М. Седова**