

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ**

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 41/41 тел.: (845-2) 39-22-71, факс(845-2) 73-46-13, sartrud@yandex.ru

[www.trudsaratov.ru](http://www.trudsaratov.ru) ОКПО47774909; ОГРН 1036405003744; ИНН 6450037940; КПП 64500

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Руководителю предприятия** |
| **На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Информационное письмо**

Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» доводит до Вашего сведения, что завершено расследование несчастного случая, произошедшего с лаборантом по физико-механическим испытаниям одного из предприятий города, относящегося к строительной отрасли. Стаж работы пострадавшей в данной профессии 10 месяцев, возраст 21год.

Пострадавшая согласно своим должностным обязанностям, занималась проверкой прочности изготовленных железобетонных изделий на территории формовочного цеха. Проверяемые изделия (блоки) лежали на телеге в два ряда, разделенные деревянными прокладками. Согласно протоколу опроса пострадавшей, первый ряд свай из 7 блоков лежал ровно, а во втором ряду одна из 4-х свай – лишь частично опиралась на деревянную прокладку. Так как пострадавшая не была ознакомлена с риском получения травмы от падения свай, а формовщик с технологий правильной укладки свай, одна из неправильно уложенных верхний свай скатилась и придавила лаборанта. Травма, согласно медицинскому заключению, квалифицирована как «тяжелая».

Комиссией в ходе расследования установлено:

- на предприятии не разработаны технологические регламенты (технологические карты, проекты производства работ) проведения разгрузочно-погрузочных работ с помощью грузо - подъемного крана (работ повышенной опасности);

- в организации в рамках системы управления охраной труда не определены риски получения травм в связи с падением груза, меры управления не разработаны.

Во избежание получения травм работниками при проведении аналогичных видов работ рекомендуем Вам:

- разрабатывать технологические документы на проведение работ повышенной опасности, знакомить работников со всеми технологическими документами;

- провести идентификацию и оценку профессиональных рисков, разработать мероприятия, направленные их минимизацию.

О проведенных мероприятиях прошу проинформировать по факсу 39-22-82 или на адрес электронной почты upravleniepotrudu@yandex.ru.

**Заместитель начальника управления О.М. Седова**

Иванова Н.А.

39-22-83