

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ**

410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 41/41 тел.: (845-2) 39-22-71, факс(845-2) 73-46-13, sartrud@yandex.ru

[www.trudsaratov.ru](http://www.trudsaratov.ru) ОКПО47774909; ОГРН 1036405003744; ИНН 6450037940; КПП 64500

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Руководителю предприятия** |
| **На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Информационное письмо**

Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» доводит до Вашего сведения, что завершено расследование несчастного случая, произошедшего с слесарем малого предприятия, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Стаж работы пострадавшего в данной профессии 5 лет, возраст 27 лет.

В шиномонтажном боксе 4 слесаря предприятия занимались сборкой сельскохозяйственных шин. Распределение обязанностей при проведении данного вида работ не предусмотрено. Сборка представляет определенную последовательность действий: раскрутка обода, нанесение монтажной пены на поверхность диска и обода, монтировка диска в покрышку, наложение герметической резины.

После сборки шины один из слесарей приступили к ее накачке. Другие работники, согласно правилам при выполнении данного вида работ, покинули помещение бокса.

Согласно инструкции по охране труда слесаря шиномонтажа, утвержденной руководителем предприятия, проведение накачки колес должно осуществляться в стороне от боковой зоны колеса. Пострадавший грубо нарушил технологию работ, проводя накачку сидя около обода шины. Вылетевший диск травмировал работника. Пострадавший получил множественные травмы тела не совместимые с жизнью.

Комиссией в ходе расследования установлено:

- отсутствие контроля со стороны должностных лиц за соблюдением пострадавшим правил и инструкций по охране труда;

- в организации не определены риски получения травм от разлетающихся предметов, не разработаны мероприятия по их минимизации;

- пострадавшим нарушена инструкцию по охране труда при выполнении шиномонтажных работ.

Во избежание получения травм работниками при проведении аналогичных видов работ рекомендуем Вам:

- провести идентификацию и оценку профессиональных рисков и разработать способы их минимизации;

- усилить контроль со стороны должностных лиц за соблюдением работниками норм и правил охраны труда, используя институты бригадирства и наставничества.

О проведенных мероприятиях прошу проинформировать по факсу 39-22-82 или на адрес электронной почты upravleniepotrudu@yandex.ru.

**Заместитель начальника управления О.М. Седова**